Nach dem Start der Incar-Komponente werden alle Ein- und Ausgabegeräte aufgelistet.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Die Geräte werden anhand der zugeordneten Nummer ausgewählt. Es können nur Eingabegeräte ausgewählt werden.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Jedes ausgewählte Mikrofon kann einer Sitzposition zugeordnet werden. Zur Unterscheidung wird für jedes Mikrofon eine Dezibelskala angezeigt. Nach der Kalibrierung wird eine Device Map ausgegeben.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung Wenn 1. „Start Recognition“ gewählt wird, wird eine Verbindung zum Backend aufgebaut und auf den Start der Identifizierung gewartet.